# Bordeaux - France (DVB-T transmitter of Bouliac or Cauderan)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 562000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
