# Nantes - France
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 802000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
