# Sweden - Pajala
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE #Teracom_Mux_2
T 554000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE #Teracom_Mux_3
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE #Teracom_Mux_1
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE #Teracom_Mux_4
