# DVB-T Nuernberg
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 184500000 7MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # ard
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # zdf
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # prosieben
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # br
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # franken
T 834000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE     # rtl
