# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
# MUX-A RAI
T 818000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX-B RAI
T 482000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX-A MEDIASET
T 842000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX-A MEDIASET-2
T 618000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX La7/MTV
T 506000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX DFREE
T 706000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX DFREE 2
T 538000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
