name=example_cdelay
module=Arts::Synth_BUS_DOWNLINK
{
  id=0
  x=1
  y=1
  port=busname
  {
    id=1
    string_data=Delay
  }
  port=left
  {
    id=2
    connect_to=6
  }
  port=right
  {
    id=3
    connect_to=10
  }
}
module=Arts::Synth_BUS_UPLINK
{
  id=4
  x=1
  y=5
  port=busname
  {
    id=5
    string_data=out_soundcard
  }
  port=left
  {
    id=6
    connect_to=2
  }
  port=right
  {
    id=7
    connect_to=11
  }
}
module=Arts::Synth_CDELAY
{
  id=8
  x=4
  y=3
  port=time
  {
    id=9
    audio_data=0.50000
  }
  port=invalue
  {
    id=10
    connect_to=3
  }
  port=outvalue
  {
    id=11
    connect_to=7
  }
}
