# Sweden - Karlstad Sörmon Valid from 2007 09 26. Ver. 2 Correct FEC
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
# Channels
# Mux3=30
T 546000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/8 NONE
# Mux4=42
T 642000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/8 NONE
# Mux1=43
T 650000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/8 NONE
