# Sweden - Stockholm/Nacka
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_1
T 642000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_2
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_3
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_4
T 746000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_5
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_6
